**Harwi 625-H / 625-U / 625-H-2K**

Описание: радиально-консольная пила

Радиально-консольные пилы Harwi совмещают в себе гибкость в использовании и эффективность в работе. Прочная конструкция консоли пилы гарантирует превосходную производительность, а радиальная пильная головка обеспечивает гибкость обработки под нужным углом. Данные пилы можно использовать для раскроя таких материалов, как древесина, пластмассы и цветные металлы.

**625-H**

Модель 625-H идеально подходит для раскроя оконных рам и профилей из пластика и алюминия с максимальной глубиной реза 135 мм. Данная модель оснащена прямым приводом пильного диска и стандартным электродвигателем мощностью 3,0 кВт (опционально оснащается электродвигателем 5,0 кВт)

**Стандартный комплект поставки**

* Твердосплавный пильный диск ø 400 мм
* Электродвигатель
* Пружинный балансир
* Набор инструментов

**Опции**

* Изменение длины раскроя (для модели 625-H) макс. 900 мм
* Электродвигатель 5,0 кВт/400В 3~
* Частотный преобразователь
* Упрочненный упор для пильных дисков Ø > 450 мм
* Увеличение высота пропила до 135 мм (вкл. пильный диск Ø 450 мм)
* Увеличение высота пропила до 160 мм (вкл. пильный диск Ø 500 мм)
* Увеличение высота пропила до 185 мм (вкл. пильный диск Ø 550 мм)
* Высота пропила + 25 мм при помощи специального защитного колпака
* Автоматическое перемещение пилы до 625 мм
* Автоматическое перемещение пилы до 1250 мм
* Пневматический прижим – 1 шт.
* Пневматический прижим – 2 шт.
* Пильные диски различного диаметра

**625-U**

При помощи наклонной пильной головки и вращающейся рукоятки модель 625-U позволяет добиваться превосходных результатов при раскрое, торцовке и обрезке материалов с точностью, которая требуется именно вам. Данная модель оснащена стандартным электродвигателем мощностью 3,0 кВт (опционально оснащается электродвигателем 5,0 кВт)

**Стандартный комплект поставки**

* Твердосплавный пильный диск ø 400 мм
* Электродвигатель
* Пружинный балансир
* Набор инструментов

**Опции**

* Изменение длины раскроя (для модели 625-H) макс. 900 мм
* Электродвигатель 5,0 кВт/400В 3~
* Частотный преобразователь
* Упрочненный упор для пильных дисков Ø > 450 мм
* Увеличение высота пропила до 135 мм (вкл. пильный диск Ø 450 мм)
* Увеличение высота пропила до 160 мм (вкл. пильный диск Ø 500 мм)
* Увеличение высота пропила до 185 мм (вкл. пильный диск Ø 550 мм)
* Высота пропила + 25 мм при помощи специального защитного колпака
* Автоматическое перемещение пилы до 625 мм
* Автоматическое перемещение пилы до 1250 мм
* Пневматический прижим – 1 шт.
* Пневматический прижим – 2 шт.
* Пильные диски различного диаметра

**625-H-2K**

Модель 625-H-2K идеально подходит для раскроя оконных рам и профилей из пластика и алюминия с максимальной глубиной реза 135 мм. Данная модель оснащена прямым приводом пильного диска и стандартным электродвигателем мощностью 3,0 кВт (опционально оснащается электродвигателем 5,0 кВт)

**Стандартный комплект поставки**

* Твердосплавный пильный диск ø 400 мм
* Электродвигатель
* Пружинный балансир
* Набор инструментов

**Опции**

* Изменение длины раскроя (для модели 625-H) макс. 900 мм
* Электродвигатель 5,0 кВт/400В 3~
* Частотный преобразователь
* Упрочненный упор для пильных дисков Ø > 450 мм
* Увеличение высота пропила до 135 мм (вкл. пильный диск Ø 450 мм)
* Увеличение высота пропила до 160 мм (вкл. пильный диск Ø 500 мм)
* Увеличение высота пропила до 185 мм (вкл. пильный диск Ø 550 мм)
* Высота пропила + 25 мм при помощи специального защитного колпака
* Автоматическое перемещение пилы до 625 мм
* Автоматическое перемещение пилы до 1250 мм
* Пневматический прижим – 1 шт.
* Пневматический прижим – 2 шт.
* Пильные диски различного диаметра